**Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» обязанность обеспечивать информирование зрителей о правилах пожарной безопасности возложена на руководителей культурно-просветительных и зрелищных учреждений.**

 Такое информирование может быть осуществлено путем трансляции речевого сообщения или демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке действий зрителей в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств пожаротушения.

 Руководитель организации обеспечивает разработку плана эвакуации экспонатов и других ценностей из музея, картинной галереи, а также плана эвакуации животных из цирка и зоопарка в случае пожара.

Кроме того, в целях пожарной безопасности и обеспечения возможности зрителям беспрепятственно покинуть помещение, в зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных учреждений кресла и стулья должны быть соединены между собой в ряды и прочно крепить к полу.

Исключение составляют ложи с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода из ложи к путям эвакуации, а также зрительные залы с количеством мест не более 200 при обязательном соединении их в ряду между собой.

 При проведении мероприятий запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов.

 Для обеспечения безопасности людей при проведении спортивных и других массовых мероприятий принимаются меры по тушению фальшфейеров с применением огнетушителей, огнетушащих накидок и других средств, обеспечивающих тушение таких изделий, а также горящей на человеке одежды.

 Объекты вместимостью не более 10 тыс. человек, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в целях тушения фальшфейеров оснащаются 10 огнетушителями и 10 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 20 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 20 огнетушителями в соответствии с указанным приложением.

 Объекты защиты вместимостью более 10 тыс. человек, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в целях тушения фальшфейеров дополнительно к указанному оснащению оснащаются 4 покрывалами для изоляции очага возгорания либо 2 покрывалами для изоляции очага возгорания и 2 огнетушителями.